**Kính gửi: Quý khách hàng**

Được sự tin tưởng của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi vinh dự là xưởng sản xuất đồ gỗ hàng đầu của các công ty nội thất có tiếng trên địa bàn Hà Nội. Với tiêu chí: ***Chất lượng làm nên uy tín, cam kết không sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng***. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá nội thất Acrylic An Cường - Hàng cao cấp, cụ thể như sau:

* **Hàng đặt đóng theo yêu cầu - Hàng cao cấp - Hàng nẹp cánh đúc An Cường - Hàng cánh dán cạnh máy sẽ rẻ hơn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Quy cách** | **Đơn vị tính** | **Cánh có line** | **Cánh không line** | **Ghi chú** |
|   | ACRYLIC AN CƯỜNG |
|   | Tủ áo | Thùng MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, thùng mã 366EV hoặc tương đương. Cánh Acrylic An Cường HCM đúc cánh không line mã PARC01 hoặc tương đương. Hậu alumi màu trắng dày 3mm. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Tủ sâu từ 55cm-60cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | m2 | 3.600.000 | 4.100.000 | Nếu thùng hoặc hồi tủ dán Acrylic sẽ tính giá thêm giá phần acrylic tăng thêm là 450K/m2 bề mặt dán. |
|   | Giá sách | Thùng MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, hoặc tương đương. Cánh lõi Acrylic HCM dán cạnh không line mã PARC01 hoặc tương đương. An Cường đúc cánh, hậu alumi màu trắng dày 3mm. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Chiều sâu từ 20-30cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | m2 | 3.000.000 | 3.500.000 | Nếu nhỏ hơn 1 m2 thì tính giá theo chiếc. Nếu thùng hoặc hồi tủ dán Acrylic sẽ tính giá thêm giá phần acrylic tăng thêm. |
|   | Kệ tivi | Thùng MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, hoặc tương đương. Cánh lõi Acrylic HCM dán cạnh không line mã PARC01 hoặc tương đương. An Cường đúc cánh, hậu alumi màu trắng dày 3mm. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Chiều cao từ 30-60cm. Chiều sâu 30-45cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | md | 2.800.000 | 3.200.000 |   |
|   | Tủ giầy | Thùng MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, hoặc tương đương. Cánh lõi Acrylic HCM dán cạnh không line mã PARC01 hoặc tương đương. An Cường đúc cánh, hậu alumi màu trắng dày 3mm. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Chiều sâu từ 30-40cm. Chiều cao từ 80cm-1m. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | md | 3.400.000 | 3.800.000 |   |
|   | Bàn học | Thùng MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, hoặc tương đương. Cánh lõi Acrylic HCM dán cạnh không line mã PARC01 hoặc tương đương. An Cường đúc cánh, hậu alumi màu trắng dày 3mm. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Chiều sâu từ 50-60cm. Chiều cao từ 70-80cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | md | 2.800.000 | 3.200.000 |   |
|   | Tủ bếp | Thùng tủ MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, 366EV hoặc tương đương. Dán nẹp thùng bằng máy dán tự động. Cánh đặt An Cường Hồ Chí Minh làm cánh không line, hậu alumi màu trắng dày 3mm. Nẹp thùng là nẹp An Cường. Chiều cao tủ bếp dưới từ 80-85cm. Chiều sâu từ 55-60cm cả cánh. Chiều cao tủ bếp trên từ 70-80cm. Chiều sâu 35cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | md | 6.000.000 | 6.500.000 | Tủ bếp dưới 3 triệu/md. Tủ bếp trên 3 triệu/md.Nếu cánh An Cường dán máy tự động (có line) thì giảm 500K/md.Nếu thùng dưới làm bằng picomart thì tính thêm 800k/md. Nếu dưới 1 md thì tính giá bằng 1 md. |
|   | Giường | Đầu giường và vai giường làm MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, 366EV hoặc tương đương. Bên ngoài dán Acrylic An Cường theo thiết kế. Đầu giường dày 4-8cm x cao 90cm. Vai giường dày 3.6 cm, cao 20-40cm. Thang sắt hộp. Giát làm bằng tấm MFC An Cường chống ẩm 18mm mã tương đương. Kích thước 1.6x2m. Dán nẹp bằng máy dán tự động. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | Chiếc | 11.000.000 | 12.000.000 | Giường có ngăn kéo tính thêm 500k/chiếc. Giường rộng thêm 20cm tính thêm 1 triệu. |
|   | Ốp đầu giường | MFC An Cường chống ẩm 18mm mã 366EV hoặc tương đương. Dán nẹp bằng máy dán tự động. Vách hộp dày 4-10cm. Ốp mặt bằng acrylic An Cường. Chiều cao 90cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | md | 1.800.000 | 2.500.000 |   |
|   | Tủ đầu giường | MFC An Cường chống ẩm 18mm mã trắng 101SH, thùng mã 366EV hoặc tương đương. Dán nẹp bằng máy dán tự động. Có 01 ngăn kéo hoặc không. Các phần nhìn thấy được dán Acrylic An Cường. Chiều rộng từ 40-60cm. Chiều cao từ 30-60cm. Lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Bảo hành 02 năm. | Chiếc | 1.500.000 | 1.700.000 |   |
|   | Ốp vách kệ tivi, vách đầu giường | Bên trong chứa khung xương gỗ MDF An Cường, bên ngoài là lớp MDF An Cường chống ẩm dày 17mm. Mặt ngoài là lớp Acrylic An Cường. Hoàn thiện theo thiết kế. | m2 | 1.800.000 | 2.500.000 |   |

- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT (nếu khách cần hóa đơn đỏ)

- Đơn giá trên chưa bao gồm phụ kiện. Giá phụ kiện tính theo giá hãng như Hafele (giảm 10%), Garis (giảm 20-30%), Cariny (giảm 10%)

- Cam kết 100% ván và Acrylic của An Cường, có hóa đơn nhập hàng

- Để tránh hàng giả, trộn ván, chúng tôi sẽ cho khách hàng xem hóa đơn nhập sơn, nhập ván để đảm bảo hàng của khách hàng được sản xuất đúng với chủng loại đã ký trong hợp đồng.

- Nếu khách hàng có nhu cầu thiết kế 3D thì tính phí thiết kế 100.000/m2